Учебно-тематический  план модуля
для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Вальщик леса» для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
Квалификация – 6 разряд
Код профессии –11359

Нормативная трудоемкость Программы составляет 47 аудиторных часа. 
Срок освоения Программы составляет не менее 3-х недель. 
Программа частично реализуется в форме производственного обучения.

№ 
п/п	Наименование разделов, 
курсов	Количество часов	
1.	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ	47	
1.1.	Общетехнический курс	4	
1.1.1.	Охрана труда	4	
1.2.	Специальный курс	39	
1.2.1.	Введение	        1	
1.2.2.	Технология лесозаготовок	        6	
1.2.3.	Устройство безредукторных и бензомоторных пил	        6	
1.2.4.	Валочные приспособления	        6	
1.2.5.	Транспортировка, хранение и обращение с ГСМ	        6	
1.2.6.	Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт бензомоторных пил	        6	
1.2.7.	Виды брака и способы его предупреждения и устранения	        6	
1.2.8.	Биологические особенности древесных пород	        2	
	Промежуточная аттестация в форме зачета	        4	
2.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ	 64	
	Обучение на рабочих местах на предприятии		
2.1.	Ознакомление с рабочим местом. Инструктаж по безопасности труда. Вводное занятие.	         2	
2.2.	Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность	4	
2.3.	Устройство, и правила эксплуатации безредукторных и редукторных бензомоторных пил, валочного гидравлического клина, гидродомкрата, валочной вилки, лопатки	10	
2.4.	Обучение разделениям сплошной рубки по группам; подпилу прямостоящих деревьев, деревьев с наклоном, с наклоном в противоположную сторону, деревьев с напенной гнилью, с боковым наклоном ствола, валке в просветы между деревьями и валке деревьев  с уклоном и диаметром свыше 22 см.	20	
2.5.	Изучение правил разработки ветровально-буреломных лесосек и горельников	6	
2.6.	Самостоятельное выполнение работ в качестве вальщика леса	22	
	Квалификационный экзамен (практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний)	8	
	ИТОГО	123	

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

1.1 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ  КУРС

                   Тема 1.  Охрана труда-4 часа
Несчастные случаи, связанные с производством. Травматизм. Классификация травматизма. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством. Правила техники безопасности при работе в лесу и на лесосеке. Причины производственного травматизма: несоблюдение 50-метровой безопасной зоны, работа в неподготовленной лесосеке, проведение неправильного подпила и реза спиливания, сквозной пропил, работа при сильном ветре, плохой видимости, переход от одного дерева к другому с работающим двигателем, в зимнее время или при сильно захламленной лесосеке и др. Необходимость соблюдение правила движения в лесу и на лесосеке. Преодоление препятствий. Сигнализация, действующая на лесосеке.-1 час.
Меры безопасности при проведении подготовительных работ и валке леса. Выполнение требований правил технической эксплуатации при использовании лесорубочного инструмента. Требования, предъявляемые к вальщику леса: возраст; состояние здоровья; наличие документов на право управления механизмом, о прохождении обучения и инструктажа по технике безопасности, приказа о допуске к работе и закрепления за рабочим мотоинструмента. Меры безопасности при проведении подготовительных работ. Меры безопасности на валке леса. Меры безопасности при заправке бензомоторных пил горючим.-1 час.
Инструкции по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ.
Электробезопасность. Скрытая опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок (оборудования), применение переносного заземления. Защитное отключение, блокировка. Первая помощь при поражении электрическим током.
Значение правильного освещения помещений. Рабочая одежда должна защищать работников от укуса энцефалитного клеща. После возращения с лесоповала, вальщик леса должен оголиться и тщательно осмотреть все тело от укуса энцефалитного клеща. Работники лесоповала должны пройти прививки от укуса энцефалитного клеща. -1 час.
На участке должна быть вакцина против укуса энцефалитного клеща.
Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь при кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Индивидуальный пакет и правила пользования им. Правила пользования аптечкой первой помощи. Пожарная безопасность. Причины пожаров. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров. Ознакомление с устройством огнетушителя и со способами пользования им при тушении огня.-1  час.

1.2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
Тема I. Введение-1 час.
Значение отрасли для народного хозяйства страны. Ознакомление с программой обучения и структурой курса. Понятие о трудовой, технологической и плановой дисциплине, культуре труда рабочего.-1 час.
Тема 2. Технология лесозаготовок-6 час.
Лесозаготовительное предприятие; его структура. Понятие о лесосырьевой базе, лесосечном фонде, лесосеке. План рубок. Состав лесосечных работ, схемы технологического процесса. Значение и состав подготовительных работ, подготовка территории лесосеки. Способы разработки лесосек. Схемы разработки лесосек. Валка леса. Механизированным способом.-3 час.
Трелевка. Виды трелевки. Трелевочные волоки. Пасеки. Способы разработки пасек.
Разработка лесосек многооперационными лесозаготовительными машинами. Технология и организация работ. Очистка деревьев от сучьев и лесосек от порубочных остатков. Организация погрузки леса. Организация лесосечных работ на мастерском участке. Основные положения по организации лесосечных работ. Количество бригад на мастерском участке. Сменность работ на отдельных операциях. Порядок разработки лесосек. Размеры бригадных делянок. Правила разработки лесосек с сохранением подроста, лесной среды и с содействием естественному обсеменению. Порядок сдачи разработанных лесосек лесхозу.-3 час.
Тема 3. Устройство безредукторных и бензомоторных пил-6 час.
Классификация бензомоторных пил. Технические характеристики отечественных и зарубежных пил. Отличительные особенности, принцип работы. Основные узлы бензомоторных пил. Двигатель: назначение, техническая характеристика, конструктивные особенности, принцип работы, правила эксплуатации, техническое обслуживание, возможные неполадки, их предупреждение и устранение. Основные узлы двигателя: цилиндр, поршень, поршневые кольца, коленчатый вал, картер, маховик. Меры безопасности при работе с двигателем.-1 час.
Система питания: назначение, устройство, принцип работы. Составные части системы питания: фильтр грубой очистки, карбюратор. Меры безопасности. Система зажигания: назначение, устройство и принцип работы. Основные узлы системы зажигания: магнето, катушка зажигания, свеча. Меры безопасности. Система охлаждения. Устройство корпуса вентилятора и дефлектора, материал, принцип работы и назначение. Крепление корпуса
Редуктор пилы. Устройство, назначение и принцип работы редуктора. Материал. Смазка редуктора. Крепление пильной шины к редуктору. Герметизация и смазка редуктора. Рама. Устройство, назначение, материал рамы. Устройство бензобака. Подача масла для смазки пильной цепи.-2 час.
Муфта сцепления и стартер. Устройство, назначение, принцип работы муфты сцепления. Требования, предъявляемые к муфте сцепления. Основные узлы. Техническое обслуживание и правила пользования муфтой сцепления. Необходимость применения стартера для пуска бензиномоторной пилы. Способ пуска бензиномоторной пилы. Устройство стартера. Основные детали стартера и принцип работы-1 час.
Пильный аппарат. Назначение, устройство и принцип работы пильного аппарата, техническое обслуживание пильного аппарата. Устройство полотна шины, назначение, материал и уход за полотном шины. Устройство пильных цепей, марки, материал и принцип работы. Расположение режущих, подрезающих и скалывающих зубьев на пильной цепи. Отличие режущего зуба от подрезающего и скалывающего. Правила смазки и заточки пильных цепей. Факторы, влияющие на надежность и долговечность бензомоторных пил. Условия хранения бензомоторных пил и пильных цепей. Запасные части к бензомоторным пилам. Причины, вызывающие преждевременный выход из строя деталей и узлов бензомоторных пил. Обратный удар: режущего инструмента. Причина удар.-2 час.
                         Тема 4. Валочные приспособления-6 час.
Требования, предъявляемые к валочным приспособлениям. Классификация валочных приспособлений. Устройство и принцип работы валочных приспособлений с приложением сталкивающего усилия в плоскости спиливания. Валочные приспособления с приложением сталкивающего усилия выше плоскости спиливания.-3 час.
Техническая характеристика, принципиальная схема, основные части и принцип работы гидроклина. Подключение гидроклина к бензиномоторной пиле. Хранение гидроклина.  Эффективность применения валочных приспособлений. Техническое обслуживание. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения. Меры безопасности при работе с валочными приспособлениями.-3 час.

Тема 5. Транспортировка, хранение и обращение с ГСМ-6 час.
Требования, предъявляемые к транспортировке, хранению и обращению с ГСМ. Классификация ГСМ. Физико-химические свойства нефтепродуктов. Техника обращения со смазочными материалами -3 час.
Требования безопасности во время работы с ГСМ. Правила хранения и транспортировки  ГСМ-3 час.

Тема 6. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт бензомоторных пил-6 час.
Эксплуатация бензомоторных пил. Правила приемки, сборки, разборки, проверки и регулировки бензомоторных пил. Регулировка отдельных систем пил. Топливо и смазочные материалы для бензомоторных пил. Подготовка пил к работе и проверка готовности. Пуск и остановка двигателя. Правила заточки пильных цепей. Техническое обслуживание бензомоторных пил.-3 час.
Профилактическое обслуживание. Ежесменное обслуживание бензомоторных пил.
Возможные неисправности в системах зажигания, питания, охлаждения, смазки, в карбюраторе, муфтах сцепления, пильном аппарате, их причины, обнаружение и устранение. Ремонт бензомоторных пил. Меры безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте бензомоторных пил.-3 час.

Тема 7. Виды брака и способы его предупреждения и устранения-6 час. 
Виды брака. Причины его порождающие. Способы его предупреждения и устранения брака. Валка деревьев в заданном направлении согласно разработанной технологической карте и способу трелевки. Подготовка рабочего места вальщика летом и в зимний период, инструмент для расчистки снега вокруг деревьев и отходных дорожек для вальщика и помощника. Правила валки и последовательность выполнения приемов без брака. Подпил (подруб). Спиливание. Форма и размеры недопила. Сталкивание деревьев. Высота пня. Валка деревьев, имеющих наклон ствола. Валка деревьев при различных направлениях и силе ветра. Разработка ветровально-буреломных лесосек и горельников. Разработка лесосек на склонах. Валка опасных деревьев. Определение опасных деревьев. Техника обрезки сучьев бензомоторными пилами, заготовки дров и др. сортиментов. Меры безопасности при валке деревьев.-6 час.
Тема 8. Биологические особенности древесных пород-2 час.
Классификация древесных пород. Группировка древесных растений по темпам и быстроте роста и размерам. Классификация факторов, влияющих на растения.- 2 часа

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема I. Вводное занятие-2 час.
Учебно-производственные и воспитательные задачи при переподготовке рабочих. Общие сведения о предприятии, его традициях, профессиях, задачах.- Ознакомление с оборудованием учебной мастерской. Режим работы, правила внутреннего распорядка. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения.- 2  час.
Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность-4 час.
Ознакомление обучающихся с учебной мастерской. Расстановка обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с оборудованием рабочих мест, их организацией. Порядок получения и сдачи инструмента. Освещенность рабочего места. Режим работы и правила внутреннего распорядка в учебных мастерских. Безопасность труда в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. Основные правила и инструкции по безопасности труда.-2 час.
Нормы оснащенности предприятия средствами пожаротушения. Правила пользования средствами пожаротушения, электроинструментами, нагревательными приборами. Правила поведения при возникновении пожара, план эвакуации. Электробезопасность. Защитное заземление оборудования. Правила пользования электроприборами. Первая помощь при поражении электрическим током.-2 час.
Тема 3. Устройство, и правила эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт бензомоторных пил и валочного гидравлического клина, гидродомкрата, валочной вилки, лопатки-10 час.
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности труда. Выполнение всех работ по ежесменному уходу за моторными пилами. Смазка моторных пил. Разборка и сборка моторных пил. Проверка и определение исправности, характера и степени износа отдельных деталей моторных пил. Техническое обслуживание гидравлического клина.-2 час.
Ознакомление с оборудованием и инструментами, применяемыми при уходе за моторными пилами и подготовке их к работе в передвижных ремонтных мастерских.
Определение причин неисправности моторных пил и устранение этих неисправностей. Регулировка системы питания, зажигания. Управление двигателем и пильным аппаратом. Опробование моторных пил после ремонта. Текущий ремонт пилы и валочного гидроклина. Замена пильных цепей.-2 час.
Освоение приемов заточки пильных цепей на различных станках. Подготовка станка к работе. Настройка его. Установка абразивных кругов, заправка их для получения необходимого параметра зубьев. Способы снижения ограничителя для подачи зуба. Проверка правильности заточки пильных цепей.-2 час.
Подготовка моторной пилы к работе. Подтягивание и закрепление гаек и винтов, проверка механизма управления, пильной цепи, краников. Приготовление горючей смеси и заполнение бензобака. Смазка паза шины, обтирка бензобака и других частей пилы.-2 час.
Перевод шины для пиления в горизонтальном и вертикальном положениях. Подготовка двигателя. Пуск и остановка двигателя. Регулировка питания и оборотов двигателя. Подготовка к работе гидроклина.-2 час.
                     Тема 4. Обучение разделениям сплошной рубки по группам; подпилу прямостоящих деревьев, деревьев с наклоном, с наклоном в противоположную сторону, деревьев с напенной гнилью, с боковым наклоном ствола, валке в просветы между деревьями и валке деревьев  с уклоном и диаметром свыше 22 см.-20 час.
Пиление маркерованных деревьев. Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности труда. Отработка приемов пиления бензомоторными пилами на макетных деревьях. Пиление горизонтальных деревьев с направленной повалкой. Техника безопасности при выполнении вышеназванных работ.-10 час.
Валка деревьев. Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности труда. Подготовка подхода к дереву и отхода от него. Требования техники безопасности. Подруб-подпил дерева. Удаление подпиленного "ломтя". Спиливание дерева. Техника безопасности.-5 час.
Валка толстомерных, фаутных, наклонных, сросшихся деревьев. Валка сухостойных и других опасных деревьев. Спиливание пней заподлицо с землей. Отработка порядка действия вальщика при зажиме цепи в резе. Обрубка сучьев. Обрезка верхушки. Техника безопасности при выполнении этих работ.-5 час.
Тема 5. Изучение правил разработки ветровально-буреломных лесосек и горельников.-6 час.
Обучение валке деревьев бензомоторными пилами в соответствии с установленными правилами. Обучение приемам валки сухостоя и других опасных деревьев. Обучение спиливанию деревьев заподлицо с землей при выполнении подготовительных работ на лесосеках, погрузочных пунктах и трассах лесовозных дорог и усов. Обучение правилам содержания пилы, пильных цепей и валочного гидравлического клина в исправном состоянии; порядку проведения текущего ремонта пилы и валочного гидроклина, приемам замены пильных цепей, чистки и смазки пилы. Освоение порядка подготовки рабочего места около спиливаемых деревьев.-6 час.
Тема 6. Самостоятельное выполнение работ в качестве
вальщика леса-22 час.
Самостоятельное выполнение всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой вальщика леса с обязательным соблюдением технологического режима, правил безопасности труда под руководством инструктора производственного обучения. Овладение передовыми приемами и методами труда. Достижение установленных норм выработки.-22 час.

ПРАКТИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА.

Квалификационная пробная работа заключается  в  выполнении следующих трудовых функций:
1.Валка и разделка деревьев бензомоторными пилами;
2.Проведение технического обслуживания и текущего ремонта валочных приспособлений.

«Зачтено»  выставляется обучающемуся, показавшему  частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность  не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной  деятельности, знакомый с литературой, по программе, если обучающийся (слушатель)  недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы. 
«Не зачтено»  выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, если обучающийся (слушатель)  недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Программа обеспечена учебно-методической документацией и наглядными пособиями. Для освоения   курса лекций имеются учебные фильмы. Каждому обучающемуся выдается  электронный носитель с дополнительной литературой. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный центр располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских занятий, круглых столов, консультаций. В учебной аудитории имеются компьютер с подключением к сети Интернет, компьютерные мультимедийные проекторы для презентаций учебного материала. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Для обучающихся лиц  с ограниченными возможностями здоровья по программе созданы следующие условия:

1. Входная группа в Бизнес-центр полностью доступна для ММГ, расширенный дверной проем на входе, лифт в количестве 2-х штук;

2.Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь;
3.Адаптированные образовательные программы (специализированные адаптационные предметы, дисциплины (модули));
4.Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
5.Услуги сурдопереводчика;
6.Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий;
7.Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Преподаватель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование и опыт практической работы не менее 2-х лет.

Оценочные и методические материалы
 
 	Оценка качества освоения программы осуществляется Квалификационной комиссией.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие учебный план по программе профессионального обучения «Вальщик леса».
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и проф. стандарте по профессии «Вальщик леса».
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
            Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается Свидетельство о рабочей профессии «Вальщик леса» и присваивается 6 разряд.
             Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдаются  справка об обучении по программе профессионального обучения «Вальщик леса».

Промежуточная аттестация (в форме зачета).

Перечень вопросов для зачета:
                                               
1.Каким должен быть радиус подготовленного для валки рабочего места вокруг каждого дерева?
2. Какой должна быть глубина утоптанного снега вокруг дерева?
3.Сколько человек должны работать при выборочных санитарных рубках, при разработке ветровально-буреломных лесосек, на склонах более 20°, при подготовке к рубке лесосек, при валке без валочных механизированных приспособлений деревьев диаметром более 22 см?4. С чего необходимо начинать валку?
5. На какую глубину подпиливают прямостоящее дерево?
6. На какую глубину необходимо подпиливать дерево с наклоном не более 5° в противоположную сторону от валки?
7. Куда необходимо вставлять гидроклин, гидродомкрат?
8.В какую сторону необходимо начинать валку при начале прорубки просек, разработки лесосек?
9. С какого расстояния необходимо снимать зависшие деревья трактором, лебедкой или при помощи конной тяги?
10. В каких случаях разрешается сбивать одно или несколько подпиленное дерево другим?

 «Зачтено»  выставляется обучающемуся, показавшему  частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность  не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной  деятельности, знакомый с литературой, по программе, если обучающийся (слушатель)  недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы. 
 «Не зачтено»  выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, если обучающийся (слушатель)  недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы. 
Итоговая аттестация  походит в форме квалификационного экзамена (практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний). 

Перечень   вопросов  для  проверки теоретических знаний:
Билет № 1

1. Классификация механизмов, инструментов и приспособлений, применяемых при валке леса.
2. Наиболее часто встречающиеся неисправности бензопилы и их устранение.
3. Требования безопасности труда на рабочем месте вальщика леса.

Билет № 2

1. Устройство безредукторной бензомоторной пилы
2. Приготовление топливной смеси для бензомоторной пилы с учетом времен года.
3. Возможные последствия нарушения правил охраны труда рабочим и его    
ответственность за эти нарушения.

Билет № 3

1. Устройство редукторной бензомоторной пилы.
2. Проверка технической готовности рабочего инструмента.
3. Влияние рационального режима труда и отдыха на безопасность труда.

Билет №4

1. Система питания двигателя пилы.
2. Разобрать и собрать валочные приспособления.
3. Влияние метеорологических факторов на организм человека и связь этих факторов с   
безопасностью работы вальщика леса.

Билет № 5

1. Назначение карбюратора бензомоторной пилы, проверка его исправности.
2. Подготовка рабочего места вальщика к работе.
3. Безопасность труда при работе с топливо-смазочными материалами.

Билет №6

1. Назначение свечей зажигания, контактного магнето и проверка исправности контактного магнето.
2. Разделка хлыста на деловые сортименты с учетом действующих ГОСТов и стандартов.
3. Противопожарные мероприятия при работе в лесу.

Билет № 7

1. Гидравлический клин. Устройство, назначение, принцип работы
2. Подготовка к запуску и запуск пилы.
3. Охрана труда при работе с бензопилой.

Билет№8

1. Домкрат. Устройство, назначение, принцип работы.
2. Установка гидроклина при валке дерева. 
3. Травматизм при валке леса и меры по его предотвращению.

Билет № 9

1. Лебедки. Особенности конструкции. Принцип работы, применение.
2. Заточка пильных цепей, приспособления и способы заточки.
3. Безопасность работы вальщиков при валке деревьев.

Билет № 10

1. Валочные вилки, клинья, лопатки. Их назначение и способы применения.
2. Подготовка рабочего места при спиливании дерева.
3. Меры защиты вальщика при допиливании дерева.

Билет №11

1. Особенности запуска и остановка двигателя у безредукторных пил.
2. Действие валочного домкрата и валочного клина.
3. Меры защиты при работе с сучкорезным инструментом.

Билет № 12

1.Подготовка валочных приспособлений к работе; Проверка давления жидкости в   
гидросистемах приспособлений для валки леса.
2. Регулировка натяжной пильной цепи.
3. Меры предосторожности при регулировке зазоров между электродами запальной свечи 
и натяжении пильной цепи.

Билет № 13

1. Подготовка пильного аппарата к работе. Система смазки пильного аппарата.
2. Регулировка зазора между электродами запальной свечи.
3. Причины пожаров в лесу и меры предотвращения их.

Билет № 14

1. Отличительные особенности устройства безредукторных пил.
2. Заточка пильных цепей.
3. Спецодежда и индивидуальные защитные средства вальщика леса.

Билет № 15

1. Основные неисправности бензомоторных пил и способы их обнаружения.
2. Регулировка карбюратора
3. Безопасность труда при работе с абразивными материалами во время заточки пильной цепи.

Критерии оценивания для  проверки теоретических знаний:

Оценка «отлично» оценивается ответ, если обучающийся (слушатель)  свободно, с глубоким знанием материала,  правильно, последовательно  и полно выберет тактику действий  и ответит на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся (слушатель)  достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и, достаточно освоенными умениями, по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся (слушатель)  недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся (слушатель)   только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил вопрос. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы.
При оценке «неудовлетворительно» обучающемуся (слушателю) предоставляется возможность пересдать экзамен один раз.

Список  литературы, рекомендуемый для изучения

Верхов И.Ф. Машины и механизмы лесозаготовок. -М.: Лесн. пром-сть, 1975.
Виноградов Г.К. Технология лесозаготовок. -М.: Лесн. промств, 1989.-296 с.
Инструкция по подготовке лесосек к эксплуатации. -М.:ВНИИПИЭМлеспром, 1990. - 19с.
Миронов Л.Б. и др. Машины и оборудование лесозаготовок. -М.: Лесн. пром-сть, 1985.
Полишук А.П. Валка леса. -М.: Лесн. пром-сть, 1989. - 231 с.
Положение о техническом обслуживании и ремонте бензиномоторных инструментов на лесозаготовительных предприятиях. -Химки.:ЦНИИМЭ, 1986. - 19 с.
Дудоладов В.Г. Моторные инструменты в лесной промышленности. – М.: 1979 г. 
Зинин В.Ф. Климов О.Г. Технология и механизация лесохозяйственных работ. – М.: 2004 г. 
 Копчиков В.П. Техническое обслуживание и ремонт бензомоторных пил. – М.: 1983 г. 
Полищук А.П. Практическое пособие вальщику леса. – М.: 1979 г 
Протасов В.Ф. «Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. – М.: 1999 г.
Справочник лесничего. – М.: 2003 г. 
Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение. – М.: 2004 г. 
Шегельман И.Р., Скрыпник В.И. Технологическое оснащение современных лесозаготовок. Санкт– Петербург, 2005 г. 
Яшкин К.Я. Бензомоторная пила «Тайга» 214. – М.: 1980г. 
Шаталов В.Г., Викулин Д.Н., Климов О.Г., Комлев Н.А. Механизация лесного хозяйства– М.: Экология, 1995-528с. 
Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды: М.: Высшая школа, 1987-287с.: ил. 
Воронцов А.И. и др. Охрана природы – М.: Агропромиздат, 1989 – 303с. 
Новосельцев В.Д., Синицин С.Г. и др. Справочник лесничего. – в 2-х книгах– 6-е изд., перераб. и доп. – М.:ВНИИЦ лесресурс, 1994 г.
Казаков Л.Г., Миронова И.В. и др. Сборник типовых инструкций по охране труда для рабочих лесной промышленности. – М.: Лесная промышленность, 1989-472с. 
Кузнецов В.Г. Практикум по обучению рабочим профессиям в лесных техникумах: Учебное пособие. – М.: Лесная промышленность, 1986-216с. 
Шелгунов Ю.В., Шейнин Я.Г., Ларионов Л.А. Лесоэксплуатация: 1975г.
Учебник для техникумов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Лесная промышленность, 1981-320с. 
Михайличенко А.Л., Садовничий Ф.П. Древесиноведение и лесное товароведение. М.: Высшая школа, 1983 г.
Ефимцев Ю.А., Сергеев Е.И. Охрана труда в лесном хозяйстве. М.: Агропромиздат, 1987г.